|  |
| --- |
| **فرم ثبت نتایج آزمون قیر**  **نفوذی** |
| **برنامه آزمون مهارت (Proficiency Testing Program): قیر نفوذی-نمونه شماره 1** | **شماره برنامه (Program No.): NIS.25.BIT.003** | **نوبت (Round): 003** |
| **کد آزمايشگاه:** اینجا بنویسید  | **تاریخ دریافت نمونه:**  اینجا بنویسید | **کد نمونه:**  اینجا بنویسید |
| **شرایط محیطی آزمایشگاه** |
| **دما (درجه سلسیوس):**  اینجا بنویسید | **رطوبت %:**  اینجا بنویسید | **فشار (کیلوپاسکال):** اینجا بنویسید |
| **MU%** | **Method** | **Result 3** | **Result 2** | **Result 1** |  **Test (Report to)**  | **No.** |
| اینجا بنویسید | ASTM D5 INSO2950 | اینجا بنویسید | اینجا بنویسید | اینجا بنویسید | Penetration ,0.1mm, @25 °C (dmm) | 1 |
| اینجا بنویسید | ASTM D36 INSO3868 | اینجا بنویسید | اینجا بنویسید | اینجا بنویسید | Softening Point, R&B, dist. water (°C) | 2 |
| اینجا بنویسید | ASTM D92 INSO198 | اینجا بنویسید | اینجا بنویسید | اینجا بنویسید | Flash Point (Cleveland open cup), (°C) | 3 |
| اینجا بنویسید | ASTM D2042 INSO2953 | اینجا بنویسید | اینجا بنویسید | اینجا بنویسید | Solubility in Trichloroethylene (%) | 4 |
| اینجا بنویسید | ASTM D70 INSO3872 | اینجا بنویسید | اینجا بنویسید | اینجا بنویسید | Specific gravity @25 °C | 5 |
| اینجا بنویسید | ASTM D2170 INSO12855 | اینجا بنویسید | اینجا بنویسید | اینجا بنویسید | Kinematic Viscosity @135 °C (cst) | 6 |
| اینجا بنویسید | ASTM D2171 INSO12851 | اینجا بنویسید | اینجا بنویسید | اینجا بنویسید | Dynamic Viscosity @60 °C , 300 mmHg.(Pa.s) | 7 |
| اینجا بنویسید | ASTM D6084 INSO19538 | اینجا بنویسید | اینجا بنویسید | اینجا بنویسید | Elastic Recovery by ductilometer@25 °C(%) | 8 |
| اینجا بنویسید | EN12606-1 INSO12852-1 | اینجا بنویسید | اینجا بنویسید | اینجا بنویسید | Paraffin wax in bitumen (%) | 9 |
| اینجا بنویسید | ASTM D1754 INSO2957 | اینجا بنویسید | اینجا بنویسید | اینجا بنویسید | Change In Mass after TFOT (%)  | 10 |
| اینجا بنویسید | ASTM D113 INSO3866 | اینجا بنویسید | اینجا بنویسید | اینجا بنویسید | Ductility, 5cm/min, after TFOT @25 (cm) | 11 |
| اینجا بنویسید | EN 12593 INSO3867 | اینجا بنویسید | اینجا بنویسید | اینجا بنویسید | Frass breaking Point (°C) | 12 |
| اینجا بنویسید | ASTM D3279 | اینجا بنویسید | اینجا بنویسید | اینجا بنویسید | N-heptane Insoluble (%) | 13 |
| اینجا بنویسید | ASTM D 3289 INSO 2956 | اینجا بنویسید | اینجا بنویسید | اینجا بنویسید | Nickel Crucible Density | 14 |
| اینجا بنویسید | ASTM D6 | اینجا بنویسید | اینجا بنویسید | اینجا بنویسید | Loss on heating | 15 |
| اینجا بنویسید | ASTM D4422:2019 INSO18971 | اینجا بنویسید | اینجا بنویسید | اینجا بنویسید | Ash (%) | 16 |
| نام و نام خانوادگی تکمیل کننده: اینجا بنویسید | تاریخ، مهر و امضا: اینجا بنویسید |
| **نکات:**1. نتایج آزمون های مربوطه صرفاً در این فرم ثبت گردد.
2. فرم تکمیل شده می بایست پس از مهر وامضاء، بصورت PDF/JPG به آدرس ایمیل info@nis-cl.ir و یا از طریق تلگرام/واتساپ/ایتا به شماره 09333902244 ارسال گردد.
 |